
浙江康复医院
西溪院区西南侧边坡便道维护项目
招标采购文件


项目编号：ZK-CG-202608
项目名称：浙江康复医院西溪院区西南侧边坡便道维护项目
采购单位：浙江康复医院







2026年7月



[bookmark: _Toc499805056]第一章  招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，就浙江康复医院西溪院区西南侧边坡便道维护项目进行招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
1. 项目编号：ZK-CG-202608
二.采购组织类型：自行组织采购
三.采购方式：院内招标
四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	标段
	标项内容
	数量
	单位
	预算金额
（万元）
	最高限价
	简要技术
要求、用途
	备注

	1
	浙江康复医院西溪院区西南侧边坡便道维护项目
	1
	项
	5
	5
	[bookmark: B16_简要技术要求、用途]详见采购需求
	



五.供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
六.其他事项：
[bookmark: _GoBack]1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足三个工作日的，应当在投标截止时间前提出。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: B44_招标文件的发售]七、招标文件时间、地点及注意事项：
1、投标报名文件需提供以下文件资料：
1）有效的营业执照（法人证书）等复印件。
2）法定代表人授权书（原件）；
3）被授权人身份证（复印件）；
以上复印件须加盖投标单位公章，书面方式送至浙江康复医院城东院区保安室或扫描件发送到1297248070@qq.com邮箱中。
2、报名截止时间：2026年7月24号11:00
 3、联系人及方式：杨女士 0571-86439831
4、投标地点：浙江康复医院城东院区（杭州市上城区观音塘路103号）食堂二楼会议室
5、开标时间：2026年7月24号14:00




浙江康复医院
                                                             2026年7月


[bookmark: _Toc499805057]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc499670209]一、招标文件
1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在投标截止日 1 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。2.招标采购单位必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc499670210]二、投标文件的编制
[bookmark: _Toc499670211]（一）投标文件的组成
1.资格证明：
▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件，法人代表授权委托书（格式见第五章）；
▲（2）投标声明书（格式见第五章）
2.报价文件：
（1）投标函（格式见第五章）；
（2）开标一览表（格式见第五章）；
（3）投标报价明细表（格式见第五章）；
3.商务技术部分
（1）评标标准相应的商务技术资料；
（2）供应商认为有需要提供的相关材料或者方案
[bookmark: _Toc499670213]（二）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切税金和费用。3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。
[bookmark: _Toc499670218]三、开标
1.供应商应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予接收。2.开标会由采购人自行主持。3．做好开标记录并签字确认，供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。
[bookmark: _Toc499670219]四、评标
1.评标小组由采购单位有关专家组成,成员人数应当为单数。2.招标人对各供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。3.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。4.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: _Toc499670220]五、定标
1.采购人依法确定中标人后现场发布中标公告。2.采购人与中标人应当在中标之日起30日内签订采购合同。中标人拖延、拒签合同的,取消中标资格。

[bookmark: _Toc499805059]




















第三章  评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于浙江康复医院西溪院区西南侧边坡便道维护项目评标。
一、总则    
本次评标采用综合评标法，合格供应商的评标按投标报价分数排序。
在评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：（1）报价超过最高限价的；（2）投标报价具有选择性的；（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；（4）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（5）未满足采购文件中的实质性要求的；
2、 评审内容及标准 本次投标以项目总价进行投标报价，按报价高低进行排序，相同分数按资质排序，资质报价都相同随机抽取。
	
	评分项目
	序号
	评标要点及说明
	分值

	报价
	
	1
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）× 30分
注：价格分计算结果保留小数点后2位，第三位四舍五入。
	0-30分

	商务技术
	技术参数响应程度
	2
	 根据投标人对招标文件“一体化GNSS表面位移监测设备”及“监测查询软件服务”全部技术参数及功能要求的响应情况进行评审：（1）全部满足或优于招标要求的，得16分；（2）每有一项技术参数或功能要求负偏离的，扣2分，扣完为止。
	0-16分

	
	 监测设备选型及性能 
	3
	 根据投标人提供的GNSS监测设备选型方案进行评审：0-6分（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）
	0-6分

	
	监测软件功能方案
	4
	根据投标人提供的监测查询软件功能方案进行评审：功能完整性、界面友好性、预警机制合理性、数据管理科学性等0-6分（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）
	0-6分

	
	施工组织方案
	5
	根据投标人提供的台阶处理及设备安装施工组织方案进行评审：施工工艺合理性、施工进度计划可行性、材料选用质量等。0-7分（评分范围：7，6，5，4，3，2，1，0）
	0-7分

	
	质量保证措施 
	6
	 根据投标人提供的质量保证措施进行评审：质量控制体系完善程度、关键工序质量控制要点及保障措施等0-6分（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）
	0-6分

	
	安全文明施工方案
	7
	根据投标人提供的安全文明施工方案进行评审：边坡施工安全防护措施、施工区域警戒隔离方案、扬尘噪音控制措施、应急抢险预案等0-6分（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）
	0-6分

	
	项目团队配置
	8
	（1）项目负责人具有注册土木工程师（岩土）或地质类高级工程师职称的，得2分；具有地质类中级工程师职称的，得1分；（2）项目团队中具有测绘或地质相关专业技术人员（含项目负责人）3人及以上的，得2分；1-2人的，得1分。须提供相关人员证书复印件及近三个月社保证明，否则不得分。
	0-4分

	
	系统集成及数据对接能力
	9
	投标人应承诺在中标后20个日历天内完成监测数据与院方指定管理平台的数据对接工作，实现监测数据的实时汇聚与展示。投标人须提供书面承诺函（格式自拟），承诺函中须明确“若未能按时完成数据对接，视为违约，院方有权追究相应责任”，得4分；未提供或承诺内容不满足要求的，不得分。
	0-4分

	
	运维服务方案
	10
	根据投标人提供的5年运维服务方案进行评审：日常运维机制、现场巡检频率、备品备件保障能力、运维团队配置、运维年限等0-6分（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）
	0-6分

	
	培训方案 
	11
	根据投标人提供的培训方案进行评审：培训计划完整性、培训内容详实程度、培训次数及课时安排、培训师资力量等。0-3分（评分范围：3，2，1，0）
	0-3分

	
	 企业资质 
	12
	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得2分。须提供有效证书复印件并加盖公章，否则不得分。
	0-2分

	
	 同类项目业绩
	13
	2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过边坡监测类或地质灾害监测类项目的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。须提供合同复印件（至少包含合同首页、标的页、签字盖章页）并加盖公章，否则不得分。
	0-3分

	
	 售后服务能力
	14
	 投标人承诺提供7×24小时技术咨询及故障报修服务，且故障响应时间不超过2小时的，得1分。
	0-1分
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第四章  招标内容及需求
一、项目背景
浙江康复医院西溪院区西南侧山坡于去年发现开裂现象，为保障院区安全，医院已紧急实施注浆加固、防水覆盖等应急处置措施。基于今年气候异常因素及专家意见，本项目拟先行对边坡实施动态监测，在监测数据反映确有风险时再行开展整治工程，以在保障安全的前提下有效节约医院资金。同时，坡道楼梯前期施工简易，梯步高低不平，经数年风化及雨水侵蚀，部分梯步已呈半脱落状态，存在通行安全隐患，需进行必要修复。
二、采购内容及技术参数要求
本项目采购内容包含一体化GNSS表面位移监测设备（2套）、监测查询软件服务（5年设备及软件运维服务）（1套）、施工土建及设备安装三部分。

（一）一体化GNSS表面位移监测设备（2套）

参数要求：
静态解算：
平面:(2.5+0.5×10-6×D)mm;
高程:(5.0+0.5×10-6×D)mm.
工作温度：-40℃~+80℃;
太阳能供电系统：120W太阳能板，蓄电池容量：60Ah
杆件：高2m，直径114mm，含避雷针

（2） 监测查询软件（1套）及5年设备和软件运维服务

监测查询软件（1套）以网页形式提供，监测、查询使用年限与设备可用年限一致。
系统集成及查询软件功能包括监测设备、监测点管理、预警分析和综合展示：
1、监测设备管理：对不同类型监测设备的基本信息管理进行管理，将不同监测设备按照统一数据接入标准将实时监测数据接入系统，提供海量监测数据的高效存储、查询与展示功能。
2、监测点管理：实现监测点信息展示（包括基本信息、预警消息、监测曲线）、监测点的信息关联和查询统计。

（三）施工土建及设备安装（1项）

1、台阶处理包含（30级的大理石梯步的顶面水泥梯步修复和酥松水泥剔除；11级顶面水泥梯步修复、酥松水泥剔除、面层收光养护、阶梯整平；2个休息平台加固修缮、混泥土整平、面层收光养护；第一趟楼梯整体翻新 梯梁梯板裂缝注浆加固、踏步整体重做；4块安全警示标牌安装\0.6*0.8m*1.0铝板材质；道杂草修剪；加厚涤纶警戒线安装）
2、2套GNSS监测设备的安装
三、项目服务要求
（一）工期要求
本项目总工期为合同签订之日起30个日历天内完成全部设备供货、安装调试、土建施工及系统上线运行。
（二）质量要求
1. 所有设备及材料应符合国家及行业相关标准规范要求，具备产品合格证明文件；
2. 施工质量应符合现行国家及浙江省相关工程施工质量验收规范标准；
3. 监测系统应通过试运行（不少于15天）考核，试运行期间数据采集完整率不低于95%，系统运行稳定后方可进行竣工验收；
（三）安全文明施工要求
1. 投标人应制定完善的施工安全专项方案，做好边坡施工期间的安全监测及防护措施；
2. 施工过程中应采取有效措施控制扬尘、噪音等环境污染，做到文明施工；
3. 施工材料及设备堆放应规范有序，不得影响院区正常通行及运营秩序。
（四）验收要求
1. 项目完工后，投标人应在5个工作日向院方提交完整的竣工资料，包括但不限于设备清单、产品合格证明、安装记录、系统调试报告、竣工图纸等；
2. 验收内容包括设备到货验收、系统功能验收及试运行验收三个阶段；
3. 系统功能验收应逐项验证监测设备管理、监测点管理、预警分析、综合展示等各项功能模块是否满足招标需求；
4. 验收合格后，双方签署竣工验收报告。
（五）培训要求
投标人应在系统验收前对院方指定管理人员进行不少于2次的操作培训，培训内容包括但不限于系统登录与使用、监测数据查看与导出、预警信息接收与处置、日常维护保养等，确保院方人员能够独立操作使用系统。
（六）知识产权要求
监测查询软件应为投标人拥有自主知识产权或取得合法授权，不得涉及第三方知识产权纠纷，若涉及相关纠纷，采购人有权单方书面通知解除合同并要求投标人承担违约责任。项目验收时，投标人应向院方提供软件部署所需的完整安装包及相关技术文档。
[bookmark: _Toc499805061]四、商务要求

（一）、项目报价
投标报价为完成本项目全部内容所需的一切费用，包括但不限于：设备费、软件费、材料费、施工费、安装调试费、运输费、保险费、税费、运维服务费、培训费及售后服务费等。中标后招标人不再另行支付任何额外费用。

（二）、付款方式
1. 合同签订生效后7个工作日内，招标人向中标人支付合同总金额的20%作为预付款；
2. 设备全部到场、安装调试完成、项目整体竣工验收合格后7个工作日内，在合同剩余金额内扣留3000元作为质保金，剩余金额一次性付清，质保金待5年运维服务期满且履约无质量问题后15个工作日内无息付清；
4. 中标人每次申请付款前须向招标人开具等额有效的增值税发票。

（三）、工期要求
1. 合同签订之日起30个日历天内完成全部设备供货、安装调试、土建施工及系统上线运行；
2. 因不可抗力或招标人原因导致工期延误的，工期相应顺延，具体顺延天数应由双方书面确认；
3. 中标人逾期完工的，每逾期一日按合同总金额的0.5‰向招标人支付违约金，逾期超过30日的，招标人有权单方书面通知解除合同。

（四）、质量保证及运维服务

1. 质保期
（1）本项目设备质保期为5年，自项目整体竣工验收合格之日起计算；
（2）质保期内因产品质量、施工质量等原因造成的损坏或故障，中标人应负责免费维修、更换。
2. 运维服务
（1）中标人须提供5年软件平台运行维护服务及设备质保服务，自项目整体竣工验收合格之日起计算；
（2）运维服务内容包括但不限于：系统日常运维、数据存储管理、软件版本升级、漏洞修复、功能优化、设备故障维修、损坏部件更换等；
（3）运维期间应确保监测数据采集完整率不低于95%，系统可用率不低于99%；
（4）设备发生故障时，中标人应在48小时内响应并安排维修，72小时内恢复设备正常运行（不可抗力因素除外）；若设备故障超过7个工作日无法修复的，中标人应提供同档次备用设备替换，确保监测工作持续稳定运行。
（6）按季度提供监测报告，同时根据甲方要求不定期增加出具监测报告；
（7）对系统预警第一时间以短信及电话方式通知，提供相应的监测数据报告，配合专家及业主提供数据支持。


（五）、验收要求
1. 项目验收分为到货验收、试运行及竣工验收三个阶段；
2. 到货验收：设备运抵现场后，招标人对照设备清单进行开箱检验，确认设备型号、数量、外观等符合要求；
3. 试运行：初步验收通过后进入不少于15天的试运行期，试运行期间数据采集完整率不低于95%、系统运行稳定方可申请竣工验收；
4. 竣工验收：试运行期满且合格后，中标人提交完整的竣工资料，招标人组织最终验收，验收合格后双方签署竣工验收报告；
5. 验收不合格的，中标人应在15个工作日内完成整改并重新申请验收，整改次数不超过2次，超过2次仍不合格的，招标人有权单方书面通知解除合同。

（六）、违约责任
1. 中标人交付的产品不符合招标文件要求或合同约定的，招标人有权拒收，并要求中标人承担由此造成的损失；
2. 中标人逾期交付或逾期完工的，按本商务要求第三条执行；
3. 中标人提供的产品或服务存在质量问题的，应免费维修、更换或重做，并承担因此给招标人造成的损失；
4. 中标人在运维服务期内未按约定响应或未及时修复故障的，招标人有权另行委托第三方处理，相关费用由中标人承担；
5. 因中标人原因导致合同解除的，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并支付合同总金额20%的违约金。

（七）、争议解决
1. 因本项目合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；
2. 协商不成的，任何一方均可向招标人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（8） 、其他商务要求
1. 投标人应自行踏勘项目现场，充分了解施工环境及条件，踏勘费用及安全责任由投标人自行承担；
2. 中标人在施工过程中应严格遵守医院各项管理制度，服从院方管理，做好安全防护及文明施工；
3. 施工过程中如损坏医院既有设施、绿化等，中标人应负责修复或照价赔偿；
4. 中标人应为其施工人员购买工伤保险或意外伤害保险，施工过程中发生安全事故的，由中标人承担全部责任；
5. 本项目不接受联合体投标，中标后不得转包、违法分包。经招标人书面同意，允许分包的内容仅限土建施工部分，且分包人应具备相应资质，中标人对分包内容承担连带责任。其他内容一经发现违法分包或转包，招标人有权立即解除合同，并由中标人承担全部责任。



第五章　投标文件格式

1. 投标文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：
     项目编号：
     招标内容：
标项内容：



供应商名称：（盖章）
供应商地址：
  在   年   月   日时分之前不得启封

            年   月   日




2.资格证明文件：

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等；


3.投标声明书格式
投标声明书
致  ：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人/授权委托人，我方愿意参加贵方组织的（项目编号：）项目的投标，提交投标文件正本1份、副本2份。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起90日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
8.在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚。
　如有，说明具体情况，否则删除本行　　
9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　如被列入，说明具体情况，否则删除本行　　
10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
11.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：   电话：
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：
投标人名称（公章）：___________________
开户银行：   银行帐号：
法定代表人或授权委托人签字：
日期：年月日


4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
致    ：
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）
职务：职务：
被授权人身份证号码：
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章）       
年     月    日






5.投标函格式
投标函
致：
根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交投标文件正本一份、副本两份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.投标有效期自开标日起90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：电话：
传真：供应商代表姓名职务：供应商名称: （盖章）开户银行：银行帐号：
法定代表人或授权委托人: （签字或盖章）
日期: 年月日


6.开标一览表
浙江康复医院西溪院区西南侧边坡
便道维护项目开标一览表 
	项目
	投标报价
	备注

	浙江康复医院西溪院区西南侧边坡便道维护项目
	大写：
小写：
	


注：1、本次报价包含材料、人工、管理费、税费等所有费用。报价作为此次投标的评标依据。
投标单位：_________________（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字）
                              日期：年 月 日


7.投标报价明细表
投标报价明细表




本次报价包含材料、人工、管理费、税费等所有费用。总价作为此次投标的评标依据。


投标单位：___________(盖章)___________
法定代表人或授权委托人：（签字）
日期：年 月 日



